**Analýzy – archeologická mapa**

1. Propojení s vodními toky – buffery kolem vodních toků, např. 100:100:1000 m a zjišťovat počet nálezů
2. Propojení se sídly – stejný princip jako v 1)
3. Zkusit propojení s nadmořskými výškami, histogram hodnot výšek všech nálezů
4. Vztah nálezů a kvality zemědělské půdy
5. Spojení s těžbou nerostných surovin